**Муниципальное бюджетное специальное ( коррекционное) образовательное учреждение**

 **для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья**

 **«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат VIII вида»**

 **г. Ногинска Московской области.**

 **ШМО УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ**

 **(швейное дело)**

 **Открытый урок**

**«Обработка верхнего среза юбки»**

 **7 класс.**

 ****

Ершова Ю.В. учитель швейного дела (высшая квалификационная категория)

 23. 10.2012 г.

ТЕМА УРОКА: « Обработка верхнего среза юбки притачным поясом».

ЦЕЛИ УРОКА:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: сформировать у учащихся знания о видах и способах обработки верхнего среза юбки. Научить учащихся технологически грамотно осуществлять обработку с соблюдением ТУ и ТБ; самостоятельно осуществлять контроль качества обработки узлов и деталей.

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ: Коррекция логического мышления на основе упражнений в сравнении, установлении логических связей. Коррекция внимания на основе упражнения в выборе. Коррекция слухового и зрительного восприятия.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: Воспитание мотивации к учению.

ТИП УРОКА: Изложение нового материала.

 **Материалы для работы:**

Юбка, тесьма для вешалок, раскроенный пояс, пуговица, швейные нитки.

**Инструменты, принадлежности и приспособления**: игла, ножницы, напёрсток, булавки, линейка, швейная машина, утюг, проутюжильник.

**Раздаточный материал**: карточки опроса.

**Программное обеспечение урока**: Microsoft Office Power Point, My test student.

  **ХОД УРОКА.**

 1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ.

 а. Проверка готовности к уроку.

 - наличие швейных принадлежностей, инструментов и материалов.

 б. Двигательно-коррекционные упражнения для шейного отдела позвоночника:

 2.Опрос по пройденному материалу

 3.Игра « Третий лишний».

 4.Компьютерное тестирование.

 5.Физминутка.

 6.Объяснение нового материала.

 7.Итог урока.

 КОНСПЕКТ УРОКА ПО ТЕМЕ :

 « ОБРАБОТКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЮБКИ» (**Урок сопровождается компьютерной презентацией).**

1.Двигательно – коррекционные упражнения для шеи.

Опрос по пройденному материалу

К каким изделиям по способу носки относят юбки? (поясным).

Какие могут быть юбки по форме?( прямые, клёшевые, клиньевые) (отгадывание кроссворда).

А сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется «***Третий лишний»***.

Вам необходимо выбрать лишнюю на ваш взгляд картинку и указать признак, по которому она лишняя (цвет, длина, форма, назначение и т.д.)

Компьютерное тестирование по теме «***Юбка».***

Между тестами проводится ***физминутка.***

-профилактика нарушений осанки;

-упражнения для шейного отдела позвоночника;

-гимнастика для глаз.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ.

Выполнять без напряжения , медленно, каждое упражнение по 5-7 раз.

1. Вертикальные движения глазами вверх (считать до трёх),

вниз ( считать до трёх ).

2. Горизонтальные движения глазами вправо, влево.

3. Круговые движения глазами сначала по часовой стрелке ,

затем против часовой стрелки.

4. Направление взгляда на указательный палец вытянутой руки, затем вдаль.

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ.

1. Исходное положение – стоя. Правую руку поднять вверх,

согнуть в локте и завести за спину. Левую руку опустить вниз , согнуть в локте и завести за спину. Коснуться или сцепить пальцы правой и левой руки у правой лопатки.

Плечи слегка отвести назад , подбородок поднять и вытянуть вперёд. Повторить упражнение начиная с левой руки.

Упражнения для шейного отдела позвоночника.

«Бабушки-девочки»-сгибание и разгибание позвоночника с последующим удержанием прямого положения туловища. Бабушки сидят с согнутой спиной, девочки - спина выпрямляется. Упражнения хорошо для выработки правильной осанки.

***Задание***: назвать детали и линии на чертеже прямой юбки.

**Объяснение нового материала:**

Введение в тему

Отгадать тему урока ( по алфавиту)

«Обработка верхнего среза юбки».

Назвать с помощью коррекционных упражнений способы обработки верхнего

среза юбки.

Юбка может быть обработана:

1. притачным поясом
2. обтачкой
3. швом вподгибку с резиновой тесьмой.
4. корсажной лентой

 После обработки боковых срезов, вытачек и застежки можно приступать к обработке верхнего среза нашего поясного изделия.

Для того чтобы обработка была качественной необходимо учитывать некоторые критерии.

модель

ткань (фактура, толщина, степень осыпаемости) .

Ткань может быть:

тонкой

средней

толстой

Для тонкой ткани лучше всего пояс и подгибка , а обтачка будет просвечивать и может исказить форму.

Для средних тканей подходит все.

Для толстой ткани чаще всего используют один вид – обтачка, т.к. пояс дополнительное утолщение, а на резинке такие вещи не шьют.

Сыпучая ткань. Данный вид ткани требует «глухой» обработки поясом или подгибкой.

Не сыпучая ткань. Данные ткани хороши тем, что подходят для воплощения любой модели и могут обрабатываться любым способом.

**Обработка верхнего среза юбки поясом.**

Раскрой. Пояс выкраивают шириной 10 см. и длиной = от +5см. (на обтачивание концов.)

Затем необходимо его продублировать клеевым флизелином, ширина полоски =3см. утюгом средней температуры сначала со стороны флизелина, а затем с лицевой стороны пояса.

Пояс перегнуть два раза по 3см. на изнаночную сторону, оставляя 1см на притачивание, заутюжить в таком положении для удобства дальнейшей обработки.

Если юбка (отрез ткани) не превышает 50 см в длину и пояс невозможно изготовить цельнокроеным, то допускается обработка верхнего среза стачным состоящим из двух или трех частей поясом.

Единственное , но жесткое требование: шов стачивания частей должен являть собой продолжение естественных швов самого поясного изделия будь то боковой шов, средний шов или вытачка. Так как требование экономичного подхода к обработке тоже очень важны.

Обработка стачного пояса аналогична цельнокроенному.

Раскрыть тесьму- молнию. Пояс наложить на лицевую сторону юбки лицевой стороной, срезы уравнять и выпустить концы за края застежки со стороны переднего полотнища на 1 см , со стороны заднего полотнища на 4 см.

Пояс приметать прямыми ручными стежками к основной детали. Длина стежка 0,5 – 1 см, расстояние между стежками 0,5 см .

После этой операции необходимо провести примерку изделия для контроля посадки изделия с поясом, нет ли перекосов.

Затем пояс притачивают ш /ш 1см, длина стежка 3 мм, нитки в цвет ткани.

Удалить нитки приметывания, рассекая через каждые 10 см, чтобы не было затяжек.

Обтачать концы пояса ш/ш 0,7 – 1 см подрезать углы, не доходя до строчки 0,3см . Это производят для более качественного вывертывания Углы получаются ровнее .

Пояс вывернуть на лицевую сторону, перепустить сгиб пояса и наметывают в шов притачивания.

Для качественного настрачивания пояса, его необходимо приутюжить , чтобы деталь не была «воздушной».

Практическая работа.

Повторение правил по технике безопасности с инструментами и приспособлениями.

 ИТОГ УРОКА. АРГУМЕНТИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ПЕДАГОГА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ